C5 100 nF C1 3 × 10 μF

PVIN AVIN

L2 10 μH SWP2

C6 10 μF

OUTP2

PGND1 PGND2

EN

AV_{DD} 5.8 V, 7.7 V / 30 mA

V_I 2.9 V to 4.5 V

L1 4.7 μF

SWP1

FBS OUTP1 C2 10 μF

OUTN C3 2×10 μF

L3 4.7 μH

C4 100 nF

AGND CT SWN

CTRL

Enable AV_{DD} Enable / Program V_{NEG}

V_{POS} 4.6 V / 300 mA

V_{NEG} �4.0 V / 300 mA

SELP2

AV_{DD} Select

TPS65632